|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧号 | 帧类别 | 帧内容 |  | |
| 1 | 起始桢 | 0x55 |  |  |
| 2 | 温度起始桢 | 0x56 |  |  |
| 3 | 温度桢 | 0x\*\* | 单位：1摄氏度。如35摄氏度将发送0x23 | |
| 4 | 湿度起始桢 | 0x57 |  |  |
| 5 | 湿度桢 | 0x\*\* | 单位：1，如湿度15%就发送0x0F | |
| 6 | 气压起始帧 | 0x58 |  |  |
| 7 | 气压帧 | 0x\*\* | 单位：帕，发送unsigned short类型变量，如12345Pa就发送0x30、0x39 | |
| 8 | 0x\*\* |
| 9 | 脉搏速率起始帧 | 0x59 |  |  |
| 10 | 脉搏速率帧 | 0x\*\* | 单位：次/分，如每分钟40次就发送0x28 | |